**АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОТЕЛЬНИЧСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 16.04.2015 | № | 15 |
|  | с.Юрьево |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **О внесении изменений в схему теплоснабжения** |  |

На основании письма ООО «Спицыно» от 10.04.2015 № 32 администрация Юрьевского сельского поселения Котельничского района Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения следующего содержания в схему теплоснабжения:

согласовать плановые объёмы работы системы теплоснабжения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Факт 2014 года | План на 2016 год |
| 1 | Произведено тепловой энергии | Гкал | 1632 | 1590 |
| 2 | Собственные нужды | Гкал | 72 | 50 |
| 3 | Потери тепловой энергии | Гкал | 215 | 254 |
| 4 | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 1345 | 1286 |
| 5 | в т. ч. населению | Гкал | 983 | 914,6 |
| 6 | бюджетным организациям | Гкал | 362 | 371,4 |

В 2013 году проложено 125 метров трубопроводов в двухтрубном исполнении в пенополиуретановой изоляции, которые присоединили школу и детский сад к котельной № 1. Протяжённость тепловых сетей стала 960 метров. Теплоснабжение жителей села Юрьево осуществляется от одной котельной. В котельной установлены два новых котла: КВр-1,16 и КВр-1,5. Из двух котлов КВр-0,93 К один списан. В 2014 году заменено 345 метров в двухтрубном исчислении старой теплотрассы на трубы в ППУ изоляции. В многоквартирных домах установлены тепловые счётчики марки Магика А2200.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления Котельничского района в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на главу администрации Юрьевского сельского поселения В.И. Плотникова.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава администрации Юрьевского сельского поселения |  | В.И. Плотников |

ПОДГОТОВЛЕНО

Глава администрации

Юрьевского сельского

поселения В.И. Плотников